Manual de Instalação : PoGuard

1. Instalar o suporte de cada sensor (meio, fundo e entrada do caminhão) na parte mais alta. Fixando os 2 parafusos na carcaça do baú.
2. Unir os fios de cada sensor e conectá-los em uma fonte de energia.
3. Instalar o botão de Início/final de gravação no painel do carro (para iniciar ou encerrar uma viagem)
4. Conectar o botão de início/final na fonte de alimentação do carro
5. Verificar no site da empresa se os dados estão sendo enviados para o painel.

Observações:

1. Não deixar o sensor submerso em água.
2. Não deixar o sensor próximo a uma fonte de calor
3. Cuidado com quedas do produto, para não haver mal funcionamento do mesmo.
4. Somente utilize os parafusos corretos para a fixação dos sensores no baú.